API pound grade ordinary/bellows

series safety valve



ShangHai Meiyan Yi Pump & Valve Co.,LTD.

**型号编制** **Code** **System**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号位置  **MODEL** **NO.** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **-** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** |
| 示例：  **EXAMPLE** | **NF** | **A** | **4** | **2** | **Y** | **-** | **150** | **C** |  | **3** | **K** | **4** |
| 说明  **Explain** | 按**API**规范设计 制造，**Design**  **And** **Manuf.** **Acc** **.To** **API** | 类型代号**-**安全阀  **Pressure**  **Safety-Relief**  **Valve** | 连接形式代号  **Connection** **Type** | 结构形式 代号  **Design** **Type** | 密封材料 代号  **Seat** **Type** | **-** | 公称压力  **PN(Class)** | 阀体材质代号  **Material** **code** | 空格  **Spacebar** | 规格**Size** | | |
| 进口口径  **Inlet** **Size** | 流道 孔代号  **Orifice** **Code** | 出口口径  **Outlet** **Size** |

上例： 规格**3K4**，法兰标准为**ASME** **B16.5**，进口法兰压力等级**150Lb,**阀体材料为**WCB**，阀帽为带螺塞的螺纹式，阀座为堆焊硬质合金结构的常规式安全阀！

**Example:Conventional** **pressure** **safety** **valve,size** **3K4,flange** **standard** **is** **ASME** **B16.5,inlet** **flange** **class** **150lb,WCB** **body,screwed** **with** **plug** **cap,metal** **to** **metal** **seat** **type.**

**NFA42Y** **型/NFA42Y** **TYPE**

**NFA48Y** **型/NFA48Y** 结构形式 **DESIGN** **TYPE**

阀盖形式 **BONNET** **TYPE**

扳手 **LFFTING** **LEVER** 隔热架 **RADIATOR**

**TYPE**

普通式 **Conventional**

开放式 **Open**

普通式扳手 **Plain**

无 **N/A**

结构形式 **DESIGN** **TYPE** 普通式 **Conventional**

阀盖形式 **BONNET** **TYPE** 封闭式 **Close**

扳手 **LFFTING** **LEVER** 无 **N/A**

隔热架 **RADIATOR** 无 **N/A**

**NFWA42Y** **型/NFWA42Y** **TYPE**

**NFA40Y** **型/NFA40Y** 结构形式 **DESIGN** **TYPE**

阀盖形式 **BONNET** **TYPE**

扳手 **LFFTING** **LEVER** 隔热架 **RADIATOR**

**TYPE**

普通式 **Conventional**

封闭式 **Close** 无 **N/A**

有 **Yes**

结构形式 **DESIGN** **TYPE** 波纹管式 **Bellows**

阀盖形式 **BONNET** **TYPE** 封闭式 **Close**

扳手 **LFFTING** **LEVER** 无 **N/A**

隔热架 **RADIATOR** 无 **N/A**

规格 specifications

D 流道面积 径、压力温度范围

orifice Area size、 pressureTemperatureLimits

Apl 71 . 0 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Type | 进  法 兰 压 力 代 号 | 阀门规格 size | ANSI  法兰磅级  Flangeclass | | 最高整定压力 (Mpa) Maximumsetpressure | | | | | | 最高出口压力 (Mpa) outetpressureLimit | | 材料  Materials | | 进口温 度范围  Inlet Temp. Range (ec) |
| 进口    流道    出口  Inlet    orifice    outlet | 进口温度 (C)  InletTemperature | | | | | | 常规式阀门  conventional valves | 波纹管 式  阀门  Bellows valves | 阀体阀盖 Body  Bonnet | 弹簧 spring |
| 进口  Inlet | 出口  outlet | -268~ | -59 ~ -29 | -29 ~ 38 | 38 ~ 232 | 233 ~ 427 | 427 ~ 538 | 38℃ | |
|  |  | 1D2 | 150 | 150 |  |  |  | 1.27 | 0.55 |  |  | 1.58 | 碳钢  carbonsteel. | 合金钢 Alloy  steel | -29 ~427 |
| 2 | 1D2 | 300 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 1.58 |
| 3 | 1D2 | 300 | 150 |  |  | 5.10 | 4.24 | 2.82 |  |  | 1.58 |
| 4 | 1D2 |  | 150 |  |  | 10.20 | 8.51 | 5.68 |  |  | 1.58 |
| 5 | 112D2 |  | 300 |  |  | 15·30 | 12.72 | 8.51 |  | 4.13 | 3.44 |
|  | 112D2 | 1500 | 30 |  |  | 25.54 | 21.23 | 14.20 |  | 4.13 | 3.44 |
| 7 | 112D3 | 2500 | 30 |  |  | 4136 | 35.40 | 23.64 |  | 5.10 | 3.44 |
| 3 | 1D2 | 300 | 150 |  |  |  |  | 3.51 | 1.48 |  | 1.58 | 铬钼钢 chrome  Molybdenum steel | 合金钢  Alloy steel | 428 538 |
| 4 | 1D2 |  | 150 |  |  |  |  |  | 2.96 |  | 1.58 |
| 5 | 112D2 |  | 30 |  |  |  |  | 10.51 | 4.48 | 4.13 | 3.44 |
|  | 112D2 | 1500 | 300 |  |  |  |  | 17.51 | 7·44 | 4.13 | 3.44 |
| 7 | 112D3 | 2500 | 30 |  |  |  |  | 29.16 | 12.41 | 5.10 | 3.44 |
|  | 1D2 | 150 | 150 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.24 | 0.55 | 0.13 | 1.89 | 1.58 | 奥氏体不锈 钢  Austenitic stainles steel | 合金钢 Alloy  steel  不锈钢  stainless steel | -268 538 |
| 2 | 1D2 | 300 | 150 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.58 |
| 3 | 1D2 | 300 | 150 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 3.41 | 2.89 | 2.41 | 1.89 | 1.58 |
| 4 | 1D2 |  | 150 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 6.82 | 5.82 | 4.82 | 1.89 | 1.58 |
| 5 | 112D2 |  | 300 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 10.23 | 8.72 | 7.23 | 4.13 | 3.44 |
|  | 112D2 | 1500 | 30W | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 17.09 | 14.54 | 12.06 | 4.13 | 3.44 |
| 7 | 112D3 | 2500 | 30 | 27.57 | 4136 | 4136 | 28.47 | 24.26 | 20.09 | 4.96 | 3.44 |

3

D 流道 D Orifce

尺 寸 Dimensions mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Type | 进口法兰压  力代号Inlet  flange  class | 面心距  centertoFace | | 法兰阀座总厚 TotalThicknessof  FlangeandNozzle | 近似高度  ApproximateHeightH | | | | | | 近似重量  Approxiamateweight, capTypeB(kg) | | |
| 进口  Inlet | 出口 outlet | 阀帽型式 capType | | | | | |
| A42C/WA42C | | | A40C/WA40C | | | A42C WA42C |  | |  | | --- | | A40C WA40C | |
| E | P |  | B | C | E | B | C | E |
|  |  | 105.0 | 114.5 | 32 | 450 | 50 | 510 | 560 |  | 620 | 20 | | 31 |
| 2 | 105.0 | 114.5 | 32 | 450 | 500 | 510 | 560 |  | 620 | 20 | | 31 |
| 3 | 105.0 | 114.5 | 39 | 450 | 50 | 510 | 560 |  | 620 | 20 | | 31 |
| 4 | 105.0 | 114.5 | 39 | 450 | 500 | 510 | 560 |  | 620 | 21 | | 32 |
| 5 | 105.0 | 139.5 | 51 | 470 | 520 | 530 | 580 | 630 | 640 | 32 | | 43 |
|  | 105.0 | 139.5 | 51 | 470 | 520 | 530 | 580 | 630 | 640 | 34 | | 45 |
| 7 | 139.5 | 178.0 | 64 | 500 | 550 | 560 |  |  | 670 | 36 | | 47 |



4

E 流道面积 **口径、压力—温度范围**

OrificeArea Size、Pressure—Temperature Limits

API 126.4 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规** **格Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料**  **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **1E2** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **1.58** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢** **Alloy Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **1E2** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **1.58** |
| **3** | **1E2** | **300** | **150** |  |  | **5.10** | **4.24** | **2.82** |  | **1.96** | **1.58** |
| **4** | **1E2** | **600** | **150** |  |  | **10.20** | **8.51** | **5.68** |  | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **11/2E2** | **900** | **300** |  |  | **15.30** | **12.72** | **8.51** |  | **4.13** | **3.44** |
| **6** | **11/2E2** | **1500** | **300** |  |  | **25.54** | **21.23** | **14.20** |  | **4.13** | **3.44** |
| **7** | **11/2E3** | **2500** | **300** |  |  | **41.36** | **35.40** | **23.64** |  | **5.10** | **3.44** |
| **3** | **1E2** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.58** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **1E2** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.99** | **2.96** | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **11/2E2** | **900** | **300** |  |  |  |  | **10.51** | **4.48** | **4.13** | **3.44** |
| **6** | **111/2E2** | **1500** | **300** |  |  |  |  | **17.51** | **7.44** | **4.13** | **3.44** |
| **7** | **11/2E3** | **2500** | **300** |  |  |  |  | **29.16** | **12.41** | **5.10** | **3.44** |
| **1** | **1E2** | **150** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **1.58** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **1E2** | **300** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.58** |
| **3** | **1E2** | **300** | **150** | **4.96** | **4.96** | **4.96** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.58** |
| **4** | **1E2** | **600** | **150** | **9.92** | **9.92** | **9.92** | **6.82** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.58** |
| **5** | **11/2E2** | **900** | **300** | **14.89** | **14.89** | **14.89** | **10.23** | **8.72** | **7.23** | **4.13** | **3.44** |
| **6** | **11/2E2** | **1500** | **300** | **24.82** | **24.82** | **24.82** | **17.09** | **14.54** | **12.06** | **4.13** | **3.44** |
| **7** | **11/2E3** | **2500** | **300** | **27.57** | **41.36** | **41.36** | **28.47** | **24.26** | **20.09** | **4.96** | **3.44** |

**E 流道**

E Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **ApproxiamateWeight，** **CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **105.0** | **114.5** | **32** | **450** | **500** | **510** | **560** | **610** | **620** | **20** | **31** |
| **2** | **105.0** | **114.5** | **32** | **450** | **500** | **510** | **560** | **610** | **620** | **20** | **31** |
| **3** | **105.0** | **114.5** | **32** | **450** | **500** | **510** | **560** | **610** | **620** | **20** | **31** |
| **4** | **105.0** | **114.5** | **32** | **450** | **500** | **510** | **560** | **610** | **620** | **21** | **32** |
| **5** | **105.0** | **139.5** | **51** | **470** | **520** | **530** | **580** | **630** | **640** | **32** | **43** |
| **6** | **105.0** | **139.5** | **51** | **470** | **520** | **530** | **580** | **630** | **640** | **34** | **45** |
| **7** | **139.5** | **178.0** | **64** | **500** | **550** | **560** | **610** | **660** | **670** | **36** | **47** |



F 流道面积 **口径、压力—温度范围**

OrificeArea Size、Pressure—Temperature Limits

API 198.1 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规** **格Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **11/2F2** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **1.58** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **11/2F2** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **1.58** |
| **3** | **11/2F2** | **300** | **150** |  |  | **5.10** | **4.24** | **2.82** |  | **1.96** | **1.58** |
| **4** | **11/2F2** | **600** | **150** |  |  | **10.20** | **8.51** | **5.68** |  | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **11/2F3** | **900** | **300** |  |  | **15.30** | **12.72** | **8.51** |  | **5.10** | **3.44** |
| **6** | **11/2F3** | **1500** | **300** |  |  | **25.54** | **21.23** | **14.20** |  | **5.10** | **3.44** |
| **7** | **11/2F3** | **2500** | **300** |  |  | **34.47** | **34.47** | **23.64** |  | **5.10** | **3.44** |
| **3** | **11/2F2** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.58** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **11/2F2** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.99** | **2.96** | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **11/2F3** | **900** | **300** |  |  |  |  | **10.51** | **4.48** | **5.10** | **3.44** |
| **6** | **11/2F3** | **1500** | **300** |  |  |  |  | **17.51** | **7.44** | **5.10** | **3.44** |
| **7** | **11/2F3** | **2500** | **300** |  |  |  |  | **29.16** | **12.41** | **5.10** | **3.44** |
| **1** | **11/2F2** | **150** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **1.58** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **11/2F2** | **300** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.58** |
| **3** | **11/2F2** | **300** | **150** | **4.96** | **4.96** | **4.96** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.58** |
| **4** | **11/2F2** | **600** | **150** | **9.92** | **9.92** | **9.92** | **6.72** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.58** |
| **5** | **11/2F3** | **900** | **300** | **14.89** | **14.89** | **14.89** | **10.23** | **8.72** | **7.23** | **4.13** | **3.44** |
| **6** | **11/2F3** | **1500** | **300** | **15.16** | **24.82** | **24.82** | **17.09** | **14.54** | **12.06** | **4.13** | **3.44** |
| **7** | **11/2F3** | **2500** | **300** | **23.44** | **34.47** | **34.47** | **28.47** | **24.26** | **20.09** | **4.96** | **3.44** |


**F 流道**

F Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **124.0** | **120.5** | **32** | **470** | **525** | **535** | **580** | **635** | **645** | **22** | **33** |
| **2** | **124.0** | **120.5** | **32** | **470** | **525** | **535** | **580** | **635** | **545** | **22** | **33** |
| **3** | **124.0** | **152.5** | **44** | **505** | **560** | **570** | **615** | **670** | **680** | **30** | **41** |
| **4** | **124.0** | **152.5** | **44** | **505** | **560** | **570** | **615** | **670** | **680** | **31** | **42** |
| **5** | **124.0** | **165.0** | **44** | **525** | **580** | **590** | **635** | **690** | **700** | **35** | **46** |
| **6** | **124.0** | **165.0** | **44** | **525** | **580** | **590** | **635** | **690** | **700** | **37** | **48** |
| **7** | **139.5** | **178.0** | **64** | **575** | **630** | **640** | **685** | **740** | **750** | **42** | **53** |








|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**G 流道**

G Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **124.0** | **120.5** | **32** | **480** | **530** | **540** | **590** | **640** | **650** | **24** | **35** |
| **2** | **124.0** | **120.5** | **32** | **480** | **530** | **540** | **590** | **640** | **650** | **24** | **35** |
| **3** | **124.0** | **152.5** | **44** | **510** | **560** | **570** | **620** | **670** | **680** | **32** | **43** |
| **4** | **124.0** | **152.5** | **44** | **510** | **560** | **570** | **620** | **670** | **680** | **33** | **44** |
| **5** | **124.0** | **165.0** | **51** | **560** | **610** | **620** | **670** | **720** | **730** | **38** | **49** |
| **6** | **155.5** | **171.5** | **70** | **580** | **630** | **640** | **690** | **740** | **750** | **42** | **53** |
| **7** | **155.5** | **171.5** | **70** | **590** | **640** | **650** | **700** | **750** | **760** | **46** | **57** |



H 流道面积 **口径、压力—温度范围**

OrificeArea Size、Pressure—Temperature Limits

API 506.4 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规** **格Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **11/2H3** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **1.58** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **11/2H3** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **1.58** |
| **3** | **2H3** | **300** | **150** |  |  | **5.10** | **4.24** | **2.82** |  | **1.96** | **1.58** |
| **4** | **2H3** | **600** | **150** |  |  | **10.20** | **8.51** | **5.68** |  | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **2H3** | **900** | **150** |  |  | **15.30** | **12.72** | **8.51** |  | **1.96** | **1.58** |
| **6** | **2H3** | **1500** | **300** |  |  | **18.96** | **18.96** | **14.20** |  | **5.10** | **2.86** |
| **3** | **2H3** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.58** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **2H3** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.99** | **2.96** | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **2H3** | **900** | **150** |  |  |  |  | **10.51** | **4.48** | **1.96** | **1.58** |
| **6** | **2H3** | **1500** | **300** |  |  |  |  | **17.51** | **7.44** | **5.10** | **2.86** |
| **1** | **11/2H3** | **150** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **1.58** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **11/2H3** | **300** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.58** |
| **3** | **2H3** | **300** | **150** | **4.96** | **4.96** | **4.96** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.58** |
| **4** | **2H3** | **600** | **150** | **9.92** | **9.92** | **9.92** | **6.72** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.58** |
| **5** | **2H3** | **900** | **150** | **10.23** | **14.89** | **14.89** | **10.23** | **8.72** | **7.23** | **1.89** | **1.58** |
| **6** | **2H3** | **1500** | **300** | **11.03** | **18.96** | **18.96** | **17.09** | **14.54** | **12.06** | **4.13** | **2.86** |

**H 流道**

H Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **130.0** | **124.0** | **43** | **515** | **565** | **575** | **625** | **675** | **685** | **31** | **42** |
| **2** | **130.0** | **124.0** | **43** | **515** | **565** | **575** | **625** | **675** | **685** | **31** | **42** |
| **3** | **130.0** | **124.0** | **46** | **515** | **565** | **575** | **625** | **675** | **685** | **33** | **44** |
| **4** | **154.0** | **162.0** | **46** | **635** | **685** | **705** | **755** | **805** | **825** | **44** | **57** |
| **5** | **154.0** | **162.0** | **59** | **715** | **765** | **785** | **835** | **885** | **905** | **50** | **63** |
| **6** | **154.0** | **162.0** | **59** | **735** | **785** | **805** | **855** | **905** | **925** | **54** | **67** |



|  |  |
| --- | --- |
| J 流道面积 | **口径、压力—温度范围** |
| OrificeArea | Size、Pressure—Temperature Limits |

API 830.3 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规** **格Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **2J3** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **1.58** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **2J3** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **1.58** |
| **3** | **3J4** | **300** | **150** |  |  | **5.10** | **4.24** | **2.82** |  | **1.96** | **1.58** |
| **4** | **3J4** | **600** | **150** |  |  | **10.20** | **8.51** | **5.68** |  | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **3J4** | **900** | **150** |  |  | **15.30** | **12.72** | **8.51** |  | **1.96** | **1.58** |
| **6** | **3J4** | **1500** | **300** |  |  | **18.61** | **18.61** | **14.20** |  | **4.13** | **1.58** |
| **3** | **3J4** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.58** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **3J4** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.99** | **2.96** | **1.96** | **1.58** |
| **5** | **3J4** | **900** | **150** |  |  |  |  | **10.51** | **4.48** | **1.96** | **1.58** |
| **6** | **3J4** | **1500** | **300** |  |  |  |  | **17.51** | **7.44** | **4.13** | **1.58** |
| **1** | **2J3** | **150** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **1.58** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **2J3** | **300** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.58** |
| **3** | **3J4** | **300** | **150** | **3.44** | **4.96** | **4.96** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.58** |
| **4** | **3J4** | **600** | **150** | **4.30** | **9.92** | **9.92** | **6.72** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.58** |
| **5** | **3J4** | **900** | **150** | **5.51** | **14.89** | **14.89** | **10.23** | **8.72** | **7.23** | **1.89** | **1.58** |
| **6** | **3J4** | **1500** | **300** | **5.51** | **18.61** | **18.61** | **17.09** | **14.54** | **12.06** | **4.13** | **1.58** |

**J 流道**

J Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **136.5** | **124.0** | **32** | **540** | **590** | **600** | **650** | **700** | **710** | **35** | **46** |
| **2** | **136.5** | **124.0** | **32** | **540** | **590** | **600** | **650** | **700** | **710** | **35** | **46** |
| **3** | **184.0** | **181.0** | **55** | **685** | **735** | **755** | **795** | **845** | **865** | **63** | **74** |
| **4** | **184.0** | **181.0** | **57** | **685** | **735** | **755** | **805** | **855** | **875** | **64** | **77** |
| **5** | **184.0** | **181.0** | **70** | **695** | **745** | **765** | **815** | **865** | **885** | **120** | **133** |
| **6** | **184.0** | **181.0** | **70** | **735** | **785** | **805** | **855** | **905** | **925** | **125** | **138** |



K流道面积 径、压力温度范围

orificeArea size、 pressureTemperature Limits

Apl 1185.8 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Type | 进  法 兰 压 力 代 号 | 阀门规 格size | ANSI  法 兰 磅 级 Flangeclass | | 最高整定压力 (Mpa) Maximumsetpressure | | | | | | 最高出口压力 (Mpa) outletpressureLimit | | 材料  Materials | | 进口温 度范围  Inlet Temp· Range (ec) |
| 进口    流道    出口  Inlet    orifice    outlet | 进口温度 (PC)  InletTemperature | | | | | | 常规式阀门  conventional valves | 波纹管 式  阀门  Bellows valves | 阀体阀盖 Body  Bonnet | 弹簧 spring |
| 进口  Inlet | 出 口  outlet | -268~ | 59 ~ -29 | -29 ~  38 | 38 ~ 232 | 233 ~ 427 | 427 ~ 538 | 38℃ | |
|  |  | 3K4 | 150 | 150 |  |  |  | 1 . 27 | 0. 55 |  |  | 1 . 03 | 碳钢  carbonsteel. | 合金钢  Alloy steel | -29 ~427 |
| 2 | 3K4 | 300 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 1 . 03 |
| 3 | 3K4 | 300 | 150 |  |  | 5. 10 | 4. 24 | 2. 82 |  |  | 1 . 03 |
| 4 | 3K4 |  | 150 |  |  | 10. 20 | 8. 51 | 5. 68 |  |  | 1 . 37 |
| 5 | 3K6 |  | 150 |  |  | 15. 30 | 12. 72 | 8. 51 |  |  | 1 . 37 |
|  | 3K6 | 1500 | 300 |  |  | 15. 30 | 15. 30 | 14. 20 |  | 4. 13 | 1 . 37 |
| 3 | 3K4 | 300 | 150 |  |  |  |  | 3. 51 | 1 . 48 |  | 1 . 03 | 铬钼钢 chrome  Molybdenum steel | 合金钢  Alloy steel | 428 ~538 |
| 4 | 3K4 |  | 150 |  |  |  |  |  | 2. 96 |  | 1 . 37 |
| 5 | 3K6 |  | 150 |  |  |  |  | 10. 51 | 4. 48 |  | 1 . 37 |
|  | 3K6 | 1500 | 300 |  |  |  |  | 15. 30 | 7. 44 | 4. 13 | 1 . 37 |
|  | 3K4 | 150 | 150 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 24 | 0. 55 | 0. 13 | 1 . 89 | 1 . 03 | 奥氏体不锈 钢  Austenitic stainlesssteel | 合金钢  Alloy  steel  不锈钢 stainless  steel | -268 ~538 |
| 2 | 3K4 | 300 | 150 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 89 | 1 . 03 |
| 3 | 3K4 | 300 | 150 | 3. 61 | 4. 96 | 4. 96 | 3. 41 | 2. 89 | 2. 41 | 1 . 89 | 1 . 03 |
| 4 | 3K4 |  | 150 | 4. 13 | 9. 92 | 9. 92 | 6. 72 | 5. 82 | 4. 82 | 1 . 89 | 1 . 37 |
| 5 | 3K6 |  | 150 | 4. 13 | 14. 89 | 14. 89 | 10. 23 | 8. 72 | 7. 23 | 1 . 89 | 1 . 37 |
|  | 3K6 | 1500 | 300 | 5. 17 | 15. 30 | 15. 30 | 17. 09 | 14. 54 | 12. 06 | 4. 13 | 1 . 37 |

K 流道

K Orifce

尺 寸 Dimensions mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号Type | 进口法兰压  力代号Inlet  flange  class | 面心距  centertoFace | | 法兰阀座总厚 TotalThicknessof  FlangeandNozzle | 近似高度  ApproximateHeightH | | | | | | 近似重量  Approxiamate  weight,capTypeB(kg) | |
| 进口  Inlet | 出口 outlet | 阀帽型式 capType | | | | | |
| HTOHTB | | | HTOA/HTBA | | | HTO HTB | HTOA HTBA |
| E | P |  | B | C | E | B | C | E |
|  |  | 155.5 | 162.0 | 34 | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 870 | 58 | 71 |
| 2 | 155.5 | 162.0 | 34 | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 870 | 62 | 75 |
| 3 | 155.5 | 162.0 | 54 | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 870 | 63 | 76 |
| 4 | 184.0 | 181.0 | 54 | 79 | 840 | 860 | 860 |  | 1030 |  | 132 |
| 5 | 198.5 | 216.0 | 68 | 870 | 920 | 940 | 1040 |  |  | 126 | 158 |
|  | 197.0 | 216.0 | 68 | 870 | 920 | 940 | 1040 |  |  | 128 |  |



|  |  |
| --- | --- |
| L 流道面积 | **口径、压力—温度范围** |
| OrificeArea | Size、Pressure—Temperature Limits |

API 1840.6 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规格** **Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **3L4** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **0.68** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **3L4** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **0.68** |
| **3** | **4L6** | **300** | **150** |  |  | **5.10** | **4.24** | **2.82** |  | **1.96** | **1.17** |
| **4** | **4L6** | **600** | **150** |  |  | **6.89** | **6.89** | **5.68** |  | **1.96** | **1.17** |
| **5** | **4L6** | **900** | **150** |  |  | **10.34** | **10.34** | **8.51** |  | **1.96** | **1.17** |
| **6** | **4L6** | **1500** | **150** |  |  |  |  | **10.34** |  | **1.96** | **1.17** |
| **3** | **4L6** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.17** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **4L6** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.89** | **2.96** | **1.96** | **1.17** |
| **5** | **4L6** | **900** | **150** |  |  |  |  | **10.34** | **4.48** | **1.96** | **1.17** |
| **6** | **4L6** | **1500** | **150** |  |  |  |  | **10.34** | **7.44** | **1.96** | **1.17** |
| **1** | **3L4** | **150** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **0.68** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **3L4** | **300** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **0.68** |
| **3** | **4L6** | **300** | **150** | **3.68** | **4.96** | **4.96** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.17** |
| **4** | **4L6** | **600** | **150** | **3.68** | **6.89** | **6.89** | **6.72** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.17** |
| **5** | **4L6** | **900** | **150** | **4.82** | **10.34** | **10.34** | **10.23** | **8.72** | **7.23** | **1.89** | **1.17** |

**L 流道**

L Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **155.5** | **165.0** | **34** | **675** | **725** | **745** | **795** | **845** | **865** | **63** | **76** |
| **2** | **155.5** | **165.0** | **34** | **675** | **725** | **745** | **795** | **845** | **865** | **63** | **76** |
| **3** | **179.5** | **181.0** | **54** | **790** | **840** | **860** | **960** | **1010** | **1030** | **87** | **119** |
| **4** | **179.5** | **203.0** | **53** | **790** | **840** | **860** | **960** | **1010** | **1030** | **142** | **179** |
| **5** | **197.0** | **222.0** | **73** | **890** | **940** | **960** | **960** | **1010** | **1030** | **150** | **187** |
| **6** | **197.0** | **222.0** | **73** | **890** | **940** | **960** | **960** | **1010** | **1030** | **160** | **197** |



M 流道面积 **口径、压力—温度范围**

OrificeArea Size、Pressure—Temperature Limits

API 2322.6 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规格** **Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料**  **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **letTemperature** | | | | | | **常规式阀门** **Conventional Valves** | **波纹管** **式**  **阀门**  **Bellows Valves** | **阀体/阀盖** **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **4M6** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **0.55** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **4M6** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **0.55** |
| **3** | **4M6** | **300** | **150** |  |  | **5.10** | **4.24** | **2.82** |  | **1.96** | **1.10** |
| **4** | **4M6** | **600** | **150** |  |  | **7.58** | **7.58** | **5.68** |  | **1.96** | **1.10** |
| **5** | **4M6** | **900** | **150** |  |  |  |  | **7.58** |  | **1.96** | **1.10** |
| **3** | **4M6** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.10** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **4M6** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.89** | **2.96** | **1.96** | **1.10** |
| **5** | **4M6** | **900** | **150** |  |  |  |  | **7.58** | **4.48** | **1.96** | **1.10** |
| **1** | **4M6** | **150** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **0.55** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **4M6** | **300** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **0.55** |
| **3** | **4M6** | **300** | **150** | **3.61** | **4.96** | **4.96** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.10** |
| **4** | **4M6** | **600** | **150** | **4.13** | **6.89** | **6.89** | **6.72** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.10** |

**M 流道**

M Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **178.0** | **184.0** | **36** | **790** | **840** | **860** | **960** | **1010** | **1030** | **109** | **141** |
| **2** | **178.0** | **184.0** | **36** | **790** | **840** | **860** | **960** | **1010** | **1030** | **111** | **143** |
| **3** | **178.0** | **184.0** | **36** | **790** | **840** | **860** | **960** | **1010** | **1030** | **119** | **151** |
| **4** | **178.0** | **203.0** | **65** | **790** | **840** | **860** | **960** | **1010** | **1030** | **131** | **168** |
| **5** | **197.0** | **222.0** | **65** | **890** | **940** | **960** | **1060** | **1110** | **1130** | **190** | **227** |



N 流道面积 **口径、压力—温度范围**

OrificeArea Size、Pressure—Temperature Limits

API 2800.0 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规格** **Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268**  **~**  **-60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **4N6** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **0.55** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **4N6** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **0.55** |
| **3** | **4N6** | **300** | **150** |  |  | **5.10** | **4.24** | **2.82** |  | **1.96** | **1.10** |
| **4** | **4N6** | **600** | **150** |  |  | **6.89** | **6.89** | **5.68** |  | **1.96** | **1.10** |
| **5** | **4N6** | **900** | **150** |  |  |  |  | **6.89** |  | **1.96** | **1.10** |
| **3** | **4N6** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.10** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **4N6** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.89** | **2.96** | **1.96** | **1.10** |
| **5** | **4N6** | **900** | **150** |  |  |  |  | **6.89** | **4.48** | **1.96** | **1.10** |
| **1** | **4N6** | **150** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **0.55** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **4N6** | **300** | **150** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **0.55** |
| **3** | **4N6** | **300** | **150** | **3.10** | **4.96** | **4.96** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.10** |
| **4** | **4N6** | **600** | **150** | **3.44** | **6.89** | **6.89** | **6.72** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.10** |

**N 流道**

N Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号Type** | **进口法兰压**  **力代号**  **Inletflange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **197.0** | **209.5** | **36** | **830** | **880** | **900** | **1000** | **1050** | **1070** | **126** | **163** |
| **2** | **197.0** | **209.5** | **36** | **830** | **880** | **900** | **1000** | **1050** | **1070** | **129** | **166** |
| **3** | **197.0** | **209.5** | **36** | **830** | **880** | **900** | **1000** | **1050** | **1070** | **133** | **170** |
| **4** | **197.0** | **222.0** | **65** | **830** | **880** | **900** | **1000** | **1050** | **1070** | **190** | **227** |
| **5** | **197.0** | **222.0** | **74** | **930** | **980** | **1000** | **1100** | **1150** | **1170** | **220** | **257** |



|  |  |
| --- | --- |
| P 流道面积 | **口径、压力—温度范围** |
| OrificeArea | Size、Pressure—Temperature Limits |

API 4116.1 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规格** **Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **4P6** | **150** | **150** |  |  | **1.96** | **1.27** | **0.55** |  | **1.96** | **0.55** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **4P6** | **300** | **150** |  |  | **1.96** | **1.96** | **1.96** |  | **1.96** | **0.55** |
| **3** | **4P6** | **300** | **150** |  |  | **3.61** | **3.61** | **2.82** |  | **1.96** | **1.03** |
| **4** | **4P6** | **600** | **150** |  |  | **6.89** | **6.89** | **5.68** |  | **1.96** | **1.03** |
| **5** | **4P6** | **900** | **150** |  |  |  |  | **6.89** |  | **1.96** | **1.03** |
| **3** | **4P6** | **300** | **150** |  |  |  |  | **3.51** | **1.48** | **1.96** | **1.03** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **4P6** | **600** | **150** |  |  |  |  | **6.89** | **2.96** | **1.96** | **1.03** |
| **5** | **4P6** | **900** | **150** |  |  |  |  | **6.89** | **4.48** | **1.96** | **1.03** |
| **1** | **4P6** | **150** | **150** | **1.20** | **1.89** | **1.89** | **1.24** | **0.55** | **0.13** | **1.89** | **0.55** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **4P6** | **300** | **150** | **1.20** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **1.89** | **0.55** |
| **3** | **4P6** | **300** | **150** | **2.06** | **3.61** | **3.61** | **3.41** | **2.89** | **2.41** | **1.89** | **1.03** |
| **4** | **4P6** | **600** | **150** | **3.30** | **6.89** | **6.89** | **6.72** | **5.82** | **4.82** | **1.89** | **1.03** |

**P 流道**

P Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号Type** | **进口法兰**  **压力代号**  **Inlet**  **flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **181.0** | **228.5** | **36** | **840** | **890** | **910** | **1010** | **1060** | **1080** | **137** | **174** |
| **2** | **181.0** | **228.5** | **36** | **840** | **890** | **910** | **1010** | **1060** | **1080** | **139** | **176** |
| **3** | **225.5** | **254.0** | **54** | **975** | **1065** | **1080** | **1215** | **1305** | **1320** | **140** | **195** |
| **4** | **225.5** | **254.0** | **65** | **1055** | **1145** | **1160** | **1295** | **1385** | **1400** | **266** | **362** |
| **5** | **225.5** | **254.0** | **65** | **1100** | **1190** | **1210** | **1340** | **1430** | **1450** | **266** | **362** |



Q 流道面积 **口径、压力—温度范围**

OrificeArea Size、Pressure—Temperature Limits

API 7129.0 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规格** **Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268~ -60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **6Q8** | **150** | **150** |  |  | **1.13** | **1.13** | **0.55** |  | **0.79** | **0.48** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **6Q8** | **300** | **150** |  |  | **1.13** | **1.13** | **1.13** |  | **0.79** | **0.48** |
| **3** | **6Q8** | **300** | **150** |  |  | **2.06** | **2.06** | **2.06** |  | **0.79** | **0.79** |
| **4** | **6Q8** | **600** | **150** |  |  | **4.13** | **4.13** | **4.13** |  | **0.79** | **0.79** |
| **2** | **6Q8** | **300** | **150** |  |  |  |  | **1.13** | **1.13** | **0.79** | **0.79** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **6Q8** | **600** | **150** |  |  |  |  | **4.13** | **2.96** | **0.79** | **0.79** |
| **1** | **6Q8** | **150** | **150** | **1.13** | **1.13** | **1.13** | **1.13** | **0.55** | **0.13** | **0.79** | **0.48** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **6Q8** | **300** | **150** | **1.13** | **1.13** | **1.13** | **1.13** | **1.13** | **1.13** | **0.79** | **0.48** |
| **3** | **6Q8** | **300** | **150** | **1.72** | **2.06** | **2.06** | **2.06** | **2.06** | **2.06** | **0.79** | **0.79** |
| **4** | **6Q8** | **600** | **150** | **2.06** | **4.13** | **4.13** | **4.13** | **4.13** | **4.13** | **0.79** | **0.79** |

**Q 流道**

Q Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号Type** | **进口法兰**  **压力代号**  **Inlet**  **flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚** **TotalThicknessof Flange andNozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **239.5** | **241.5** | **51** | **1025** | **1115** | **1130** | **1265** | **1355** | **1370** | **190** | **235** |
| **2** | **239.5** | **241.5** | **51** | **1025** | **1115** | **1130** | **1265** | **1355** | **1370** | **190** | **235** |
| **3** | **239.5** | **241.5** | **51** | **1025** | **1115** | **1130** | **1265** | **1355** | **1370** | **196** | **241** |
| **4** | **239.5** | **241.5** | **71** | **1100** | **1190** | **1205** | **1340** | **1430** | **1445** | **309** | **354** |



R 流道面积 **口径、压力—温度范围**

OrificeArea Size、Pressure—Temperature Limits

API 10322.6 mm2


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规格** **Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268**  **-60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **6R8** | **150** | **150** |  |  | **0.68** | **0.68** | **0.55** |  | **0.41** | **0.41** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **6R8** | **300** | **150** |  |  | **0.68** | **0.68** | **0.68** |  | **0.41** | **0.41** |
| **3** | **6R10** | **300** | **150** |  |  | **1.58** | **1.58** | **1.58** |  | **0.68** | **0.68** |
| **4** | **6R10** | **600** | **150** |  |  | **2.06** | **2.06** | **2.06** |  | **0.68** | **0.68** |
| **2** | **6R8** | **300** | **150** |  |  |  |  | **0.68** | **0.68** | **0.41** | **0.41** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **4** | **6R10** | **600** | **150** |  |  |  |  | **2.06** | **2.06** | **0.68** | **0.68** |
| **1** | **6R8** | **150** | **150** | **0.37** | **0.68** | **0.68** | **0.68** | **0.55** | **0.13** | **0.41** | **0.41** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **6R8** | **300** | **150** | **0.37** | **0.68** | **0.68** | **0.68** | **0.68** | **0.68** | **0.41** | **0.41** |
| **3** | **6R10** | **300** | **150** | **1.03** | **1.58** | **1.58** | **1.58** | **1.58** | **1.58** | **0.68** | **0.68** |
| **4** | **6R10** | **600** | **150** | **1.37** | **2.06** | **2.06** | **2.06** | **2.06** | **2.06** | **0.68** | **0.68** |

**R 流道**

R Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚**  **TotalThickness**  **ofFlange and**  **Nozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB**  **(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **239.5** | **241.5** | **51** | **1040** | **1125** | **1145** | **1280** | **1365** | **1385** | **239** | **338** |
| **2** | **239.5** | **241.5** | **51** | **1040** | **1125** | **1145** | **1280** | **1365** | **1385** | **280** | **375** |
| **3** | **239.5** | **266.5** | **70** | **1110** | **1200** | **1215** | **1350** | **1440** | **1455** | **317** | **413** |
| **4** | **239.5** | **266.5** | **70** | **1110** | **1200** | **1215** | **1350** | **1440** | **1455** | **324** | **420** |



|  |  |
| --- | --- |
| T 流道面积 | **口径、压力—温度范围** |
| OrificeArea | Size、Pressure—Temperature Limits |

API 16774.2 mm2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进** **口** **法** **兰** **压** **力** **代** **号** | **阀门规格** **Size** | **ANSI**  **法** **兰** **磅** **级** **Flange Class** | | **最高整定压力** **（MPa）** **Maximum SetPressure** | | | | | | **最高出口压力（MPa）** **OutletPressureLimit** | | **材料** **Materials** | | **进口温**  **度范围**  **Inlet**  **Temp. Range (°C）** |
| **进口** **×** **流道** **×** **出口** **Inlet**  **×**  **Orifice**  **×**  **Outlet** | **进口温度** **(°C）** **InletTemperature** | | | | | | **常规式阀门**  **Conventional**  **Valves** | **波纹管**  **式**  **阀门**  **Bellows**  **Valves** | **阀体/阀盖**  **Body/**  **Bonnet** | **弹簧** **Spring** |
| **进口** **Inlet** | **出** **口** **Outlet** | **-268**  **~**  **-60** | **-59**  **~**  **-29** | **-29**  **~**  **38** | **38**  **~**  **232** | **233**  **~**  **427** | **427**  **~**  **538** | **38℃** | |
|  | **1** | **8T10** | **150** | **150** |  |  | **0.44** | **0.44** | **0.44** |  | **0.20** | **0.20** | **碳钢**  **CarbonSteel.** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **-29** **~427** |
| **2** | **8T10** | **300** | **150** |  |  | **0.44** | **0.44** | **0.44** |  | **0.20** | **0.20** |
| **3** | **8T10** | **300** | **150** |  |  | **0.82** | **0.82** | **0.82** |  | **0.41** | **0.41** |
| **3** | **8T10** | **300** | **150** |  |  | **2.06** | **2.06** | **2.06** |  | **0.68** | **0.68** |
| **3** | **8T10** | **300** | **150** |  |  |  |  | **0.82** | **0.68** | **0.41** | **0.41** | **铬钼钢**  **Chrome**  **Molybdenum**  **Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel** | **428** **~538** |
| **3** | **8T10** | **300** | **150** |  |  |  |  | **2.06** | **1.55** | **0.68** | **0.68** |
| **1** | **8T10** | **150** | **150** | **0.34** | **0.44** | **0.44** | **0.44** | **0.44** | **0.13** | **0.20** | **0.20** | **奥氏体不锈**  **钢**  **Austenitic**  **Stainless Steel** | **合金钢**  **Alloy**  **Steel**  **不锈钢**  **Stainless**  **Steel** | **-268** **~538** |
| **2** | **8T10** | **300** | **150** | **0.34** | **0.44** | **0.44** | **0.44** | **0.44** | **0.44** | **0.20** | **0.20** |
| **3** | **8T10** | **300** | **150** | **0.44** | **0.82** | **0.82** | **0.82** | **0.82** | **0.82** | **0.41** | **0.41** |

**T 流道**

T Orifice

**尺** **寸** **Dimensions mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** **Type** | **进口法兰压**  **力代号Inlet flange**  **class** | **面心距**  **CentertoFace** | | **法兰阀座总厚**  **TotalThickness**  **ofFlange and**  **Nozzle** | **近似高度**  **ApproximateHeightH** | | | | | | **近似重量**  **Approxiamate**  **Weight,CapTypeB**  **(Kg)** | |
| **进口** **Inlet** | **出口** **Outlet** | **阀帽型式** **CapType** | | | | | |
| **HTO/HTB** | | | **HTOA/HTBA** | | | **HTO HTB** | **HTOA HTBA** |
| **E** | **P** | **X** | **B** | **C** | **E** | **B** | **C** | **E** |
|  | **1** | **276.0** | **279.5** | **65** | **1210** | **1300** | **1315** | **1395** | **1485** | **1500** | **384** | **478** |
| **2** | **276.0** | **279.5** | **65** | **1210** | **1300** | **1315** | **1395** | **1485** | **1500** | **385** | **479** |
| **3** | **276.0** | **279.5** | **65** | **1210** | **1300** | **1315** | **1395** | **1485** | **1500** | **390** | **484** |
| **3** | **276.0** | **279.5** | **65** | **1210** | **1300** | **1315** | **1395** | **1485** | **1500** | **406** | **500** |

